**（回弹式眼压计）技术参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目序号 | **参数要求** |
| **（科室只填此竖列）** |
| 产品名称及数量 | 回弹式眼压计 1台 |
| 预算单价 | 60000.00 |
| 产品功能描述 | 测量无需表麻，无需荧染，测量体验极其舒适，30秒钟即可完成双眼测量，除普通的患者之外，对于角膜移植，角膜水肿，感染，溃疡等各类其他眼压计无法进行测量的患者,回弹式眼压计均可进行测量 |
| 产品用途描述 | 回弹式眼压计预定用于测量人眼的眼内压，适用于坐位，卧床病人侧卧位的测量及角膜移植，角膜水肿等特殊病人眼压的测量 |
| 产品技术参数及配置要求 | 尺寸：24-29毫米（宽）\*35-95毫米（高）\*215毫米（长） |
| 重量：140克（不含电池），230克（4节AA电池） |
| 测量范围：7-50毫米汞柱 |
| 准确率：1.2毫米汞柱（小于或等于20毫米汞柱）和2.2毫米汞柱（大于20毫米汞柱） |
| 重复精度（变异系数）：小于8%；显示精度：1毫米汞柱；显示单位：毫米汞柱（mmHg) |
| 眼压计和患者之间无电器连接 |
| 眼压计具有BF型防触电保护 |
| **产品售后及其他特殊要求** | 回弹式眼压计保修期2年，在保修期内，如由于人为或操作不当或自然损耗/灾害而产生的维修费用，不属于保修范围，但如产品发生故障，如为质量问题，为保修范围。 |